Änderungshistorie DentalCAM-Software ab Version 3.5.0			
			 
3.5.1		CAM	Schlichten der Drops in Vorfrässtrategie
			Material „PMMA burn“ hinzugefügt
			 
		CNC	CAM 4-K2: Werkzeugwechsel optimiert
			CAM 4-K:  Freifahrbewegung Spindel geändert
			
			
3.5.2		CAM	5-Achs Bohrstrategie eingefügt
			Fehler im Materialarchiv behoben
			
		CNC	CAM 4-K2: Werkzeugwechsel optimiert
			Bohren der Werkzeugwechseleinsätze eingefügt
			CAM 5-02: Ansteuerung des 5-Achs-Moduls eingefügt
			
			
3.5.3		CAM	Fehler Sintersteg behoben
			Materialbibliothek OEM-abhängig
			
			
3.5.4		CAM	5-Achs-Bohrstrategie erweitert
			
		CNC	Ampel zur Anzeige von Fehlermeldungen
			und Betriebszähler eingefügt
			
			
3.5.5		CAM	Übergabeprotokoll zwischen CAM und CNC erweitert
			Fehler im Protokoll behoben
			
			
3.5.6		CAM	CAM Fehler im Protokoll behoben
			
			
3.5.7		CNC	Fehler beim Einlesen großer externer Files behoben
			
			
3.5.8		CAM	Prepline-Erweiterung für mehr Sicherheit gegen Ausbrüche
			vor allem beim Zirkon fräsen
			Warnung, wenn Arbeit zu hoch ist, angepasst
			Fehler bei der Blankhöhenoptimierung behoben
			Fehler in Steuerung der Absaugung bei CAM 4-K2 behoben
			
			
3.5.9		CAM	Höhenkorrektur des Sinterstegs bei Blankhöhenoptimierung
			Fehler in der Vorschau behoben
			
			
3.5.10		CAM	Höhenkorrektur des Sinterstegs bei Blankhöhenoptimierung
			
			
			
3.5.11		CAM	Schieberegler eingefügt, um Arbeiten mit Maus/Touchscreen drehen 
			zu können
			Fehler bei STL-Bereitstellung für Support-Ordner behoben
			Fräsparameter „PMMA burn“ optimiert
			
		CNC	Anzeige, wenn keine Verbindung zur Maschine, im Feld 
			Maschinenstatus
			
			
3.5.12		CAM	Überwachung, dass nur eine Instanz geöffnet werden kann,
			um temporären Datenordner nicht zu löschen während die 
			Berechnung läuft
			
			
3.5.13		CAM	Spezielle Strategie für Abutments
			Aufteilung des Typs Inlay/Abutment in 2 Typen
			Optimierung der Parameter für PMMA
			
		CNC	Protokollfenster erweitert, wenn beim Fräsen ein Fehler auftritt
			Fehler beim Fortsetzen eines unterbrochenen Jobs behoben
			
			
3.5.14		CAM	Fehler beim Schlichten der Sinterschiene behoben
			Fräsparameter standardisiert
			
		CNC	Viewer für Dongle-Einstellungen unter "Info - Dongle anzeigen"
			
			
3.5.15		CAM	Fräsparameter für vollanatomische Arbeiten optimiert
			Englischübersetzung vervollständigt
			
		CNC	Fehler bei Ländereinstellungen behoben
			Protokoll wird beim Updaten nicht mehr überschrieben
			(Betriebszähler, Fräsprotokoll)
			Englischübersetzung vervollständigt
			
			
3.5.16		CAM	Protokoll CAM/CNC Zugriffskonflikt behoben
			Kollisionskontrolle beim Schlichten der Stege
			für tiefliegende Stege in hohen Blanks eingefügt
			4/5-Achsstrategien freigeschaltet
			Parameter für Modell-Grundträger und Modell-Steckzahn 
			eingepflegt
			
		CNC	Fehler in Markierung der Blanklage behoben
			
			
3.5.17		CNC	Fehler in der Freifahrbewegung 
			nach A-Achsbewegung bei externer CAM behoben
			Umbauerinnerung bei CAM 5-02 erweitert
			
			
3.5.18		CAM	Fehler in Fräsbahnberechnung behoben
			Fehler in automatischer Werkzeugwechlserbestückung behoben
			
			
3.5.19		CAM	Fehler in Fräsbahnberechnung behoben (Schlichten, Fehler 6)
			
			
3.5.20		CAM	Berechnung der Bohrungsmittelpunkte für 5-achsiges Bohren optimiert
			
		CNC	Maximale Standzeiten der Betriebszähler änderbar
			
			
3.5.21		CNC	Änderung Achsanstellung bei CAM 5-02 
			
			
3.5.22		CNC	Datenspeicherung in Steuerung minimiert
			Individuelle Werkzeugnamen und Standzeiten
			
			
3.5.23		CNC	Fehler bei "Auftrag fortsetzen" behoben
			Editieren der Werkzeugstandzeiten nur im Admin-Modus möglich
			
			
3.5.24		CAM	OEM-Werkstoffanpassung
			
		CNC	Anzahl ignorierter Messpunkte beim Kalibrieren fixiert auf 2
			
			
3.5.26		CNC	Fehler beim Übertragen der Ini-Datei bei Windows 7 behoben
			
			
3.6.0		CNC	Fehler beim Vermessen/Planfräsen des Messtasters behoben
			Fehler bei der Werkzeugbruchkontrolle behoben
			Fehler beim Fortsetzen eines Auftrages bei CAM 4-K1
			
			
3.6.1		CNC	Fehler beim manuellen Werkzeugwechsel CAM 4-02 behoben
			
			
3.6.2		CNC	Fenstergröße angepasst für die Auflösung 1024x600 
			
			
3.6.3		CAM	Verwendung 0,6-mm-Fräser beidseitig bei Inlays, bei jeder Qualität
			OEM-Anpassungen
			
			
3.6.4		CAM	Bohrungssuche für Abutments optimiert
			
		CNC	Dongle anzeigen nur im Adminmodus
			Bruchkontrolle geändert
			
			
3.6.6		CAM	Fehler nach dem Updaten behoben
			
			
3.6.7		CNC	Fehler A-Achsposition CAM 4-K1 behoben
			
			
3.6.8		CNC	OEM-Anpassungen
			
			
3.6.9		CAM	Fehler in Bohrungsberechnung der Abutments behoben
			
			
3.6.10		CNC	Werkzeugwechslervermessung, Z-Wert optional
			Manueller Werkzeugwechsel geändert
			Reinigungsanweisung vor Kalibrieren
			  
			
3.6.11		CNC	Bruchkontrolle geändert
			
			
3.6.12		CNC	Manueller Werkzeugwechsel – Fehler behoben
			
			
3.6.13		CAM	Skalierung Zirkon – Fehler behoben
			
			
3.6.14		CNC	Fehler Werkzeugwechslervermessung behoben
			
			
3.6.15		CNC	Fehler Werkzeugwechsler vermessen bei CAM 5-02 behoben
			
			
3.6.16		CAM	Stege gelöschter Arbeiten werden ausgeblendet
			Import für 3Shape-Daten
			
		CNC	Arbeitsraum reinigen CAM 4-K2 – Makro eingefügt
			
			
3.6.17		CAM	Barcodescanner eingebaut
			Fräsparameter geändert
			
			
4.0.0		CAM	Platzierhilfslinie CAM 4-00 bei 4-Achs-Nachbearbeitung vergrößert
			
		CNC	Druckluftanzeige und Ampelsteuerung, wenn keine Druckluft 
			vorhanden
			Supportordner wird beim Starten eines Jobs gelöscht, um keine alten
			Daten zu enthalten
			
			
4.0.1		CAM	OEM-Anpassungen
			Stege setzen – Fehler behoben
			
		CNC	Supportordner löschen – Fehler behoben
			
			
4.0.2		CAM	Datenbankfehler (Chargennummer) behoben
			
			
4.0.3		CAM	OEM-Anpassungen
			
		CNC	Ausdruck Maschinengeometrie in Textdatei (...\MG.txt)
			
			
4.0.4		CNC	Änderung Werkzeugbruchkontrolle
			
			
4.0.6		CAM	OEM-Anpassungen
			
			
4.0.8		CAM	OEM-Anpassungen
			
		CNC	OEM-Anpassungen
			
			
4.0.9		CAM	Sortierfunktion der STLs im Importfenster durch Klicken auf die 
			Spaltenköpfe (Name, Größe, Datum)
			
		CNC	OEM-Anpassungen
			
			
4.0.10		CAM	OEM-Anpassungen
			
		CNC	Anpassung UL-Maschinen
			
			
4.0.11		CAM	Vorschau korrigiert (spiegelverkehrt)
			
			
4.0.12		CAM	Vorschau nur auf Anfrage (Schaltfläche)
			OEM-Anpassungen
			
			
4.0.13		CNC	Anpassung UL-Maschinen (Absaugung)
			Position Messtaster vermessen verschoben für K-Maschinen
			OEM-Anpassungen
			
			
4.0.14		CNC	Reinigungserinnerung bei Frässtart – abwählbar in Einstellungen
			
			
4.0.15		CAM	OEM-Anpassungen
			
			
4.0.16		CAM	Bohrungsberechnung bei Abutments geändert 
			
			
4.0.17		CAM	OEM-Anpassungen
			
			
4.0.18		CAM	OEM-Anpassungen
			
			
4.0.19		CNC	Schaltausgang CAM 4-K4 aktiviert


4.0.20		CAM	OEM Anpassung


4.0.21		CAM	OEM Anpassung

		CNC	Sicherheitsluecke Werkzeugwechsel (Notaus) behoben


4.0.22		CNC	Fehler beim Schalten der Absaugung behoben


4.0.23		CAM	Z-Hoehe immer in Vorschaufenster anzeigen

		CNC	Fehler manueles Positionieren beim 5-Achsmodul einmessen behoben


4.0.24		CAM	Fehlende Skalierung fuer Hoehenvorschau beim STL-Import ergaenzt


4.0.25		CNC	OEM Anpassung


4.0.26			OEM Anpassung


4.0.29		CAM	Report.xls geändert


4.0.30		CNC	OEM Anpassung


4.0.32		CAM	OEM Anpassung


4.0.35		CAM	OEM Anpassung

		CNC	Unterdrucksensor K4
			OEM Anpassung


4.0.36		CAM	Fehler bei Barcode Scan behoben
		
		CNC	Fehler Messtasterwartung behoben


4.0.37		CAM	OEM Anpassung


4.0.38		CAM	Frässtrategie für 1mm Fräser in den Kavitäten geändert 


4.0.39		CAM	Parameter für Passungserkennung geändert

		CNC	Anzeige Unterdrucksensor bis auf weiteres ausgeblendet


4.0.40		CAM	Strategie 1mm oklusal, optimal, auf alle flächen ausgeweitet für Krone/Brücke


4.1.0		CAM	Preplineerkennung - Suchparameter geändert


4.1.2		CAM	OEM Anpassung (STL-Import Filter erweitert)


4.1.3		CAM	OEM Anpassung


4.1.4		CAM	Bohrstrategie Abutments geändert

		CNC	Fehler "Doppeltes Anstarten" behoben


4.1.5		CAM	Parameter fuer Bohrungsdeckel geändert


4.1.6		CAM	OEM Anpassung
			Bohrstrategie Abutments geändert


4.1.9		CAM	OEM Anpassungen

		CNC	Fehler in Start-rutine behoben


4.1.11		CNC	Fehler in Start-rutine behoben


4.1.12		CAM	OEM Anpassung
			Strategie Stege schlichten geaendert
			Aufmass Kavitaeten einstellbar in Einstellungen


4.1.13		CAM	OEM Anpassung



4.1.14		CAM	OEM Anpassung


4.1.15		CAM	15mm Blankhoehe fuer 4-02 freigeschaltet


4.1.15		CNC	Fehler beim Laden eines Fraesfiles ohne Verbindung zur Maschine behoben


4.1.16		CAM	Tiefenbegrenzung beim Wegschlichten der Stege


4.1.17		CNC	Ueberschreiben von Protokoll.mdb geblockt


4.1.18		CNC	Werkzeugumbuchpositionen fuer Werkzeugwechsler deaktiviert (Kompatibel zu 5X Version)


4.2.0		CAM	Fehler in Bohrungsberechnung Abutments behoben


4.2.1		CNC	Kompatibilität zur 5er Version sichergestellt


4.2.3		CNC	Antasten WZG Vermessung auf Kreis um Messpunkt


4.2.4		CNC 	Haubenschalter 4-02 aktiviert
